
Вертлюги промысловые типа ПА по ОСТ 15-207-78

Swivels fishing type PA  
  
 **Основные размеры и масса промысловых вертлюгов типа ПА *Размеры в мм***

**Main dimensions and weight of the fishing swivel type PA**

**Dimensions in mm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допускаемая нагрузка, кН (т.с.) | ***L*** | ***B*** | ***B1*** | ***d1*** | ***d2*** | ***d3*** | ***r*** | Теоретическая масса, кг. |
| *4 (0,4)* | *78* | *37* | *20* | *9,0* | *12* | *8,0* | *7* | *0,12* |
| *6 (0,6)* | *93* | *44* | *24* | *11,0* | *14* | *10,0* | *8* | *0,23* |
| *10 (1,0)* | *112* | *52* | *30* | *13,0* | *18* | *12,0* | *10* | *0,40* |
| *16 (1,6)* | *135* | *63* | *36* | *16,0* | *22* | *15,0* | *12* | *0,70* |
| *25 (2,5)* | *164* | *75* | *44* | *20,0* | *26* | *18,0* | *14* | *1,17* |
| *40 (4,1)* | *190* | *87* | *50* | *23,0* | *32* | *20,0* | *16* | *1,69* |
| *63 (6,4)* | *227* | *103* | *59* | *28,0* | *38* | *25,0* | *18* | *3,05* |
| *80 (8,2)* | *250* | *117* | *66* | *32,0* | *38* | *28,0* | *20* | *4,00* |

Вертлюги импортные

Swivels fishing  
  
